|  |  |
| --- | --- |
| **Imagen que contiene Logotipo  Descripción generada automáticamente** | |
| **Modelo No.** | **BB73** |
| **Con Sistema eléctrico** | |
|
| Motor | 48V 500W (Bafang) Motor trasero brushless (sin escobillas). |
|
| Batería | 48V 13AH (Samsung) Batería de litio. |
|
| Controlador | 48V 18A controlador integrado. |
|
| Display | C961 Display. |
|
| Cargador | 2A CE/UL. |
|
| PAS | 1:1 Sistema de Asistente de Pedal Intelectual 5 niveles. |
|
| Acelerador | Acelerador de puño. |
|
| **Rendimiento** | |
| Máxima Velocidad | 27km/h. |
|
| Autonomía | 30 por acelerador, 70km por PAS. |
|
| Tiempo de carga y ciclos de vida | 4-6 Horas; > 800 ciclos. |
|
| Capacidad de carga | 150kg. |
|
| Peso neto/Peso bruto | 25kg/31kg. |
|
| Tamaño de caja | 165×80×26cm. |
|
|
| **Componentes principales** | |
| Marco | 6061 aluminio, color negro opaco. |
|
| Llanta/Neumáticos | Aleación de aluminio; Kenda 20''×4.0 de cámara. |
|
| Frenos | Delanteros y traseros: TEKTRO Freno de disco. |
|
| Cambios de velocidad | Shimano 7 cambios de velocidad. |
|
| Cambio trasero | Shimano 7 velocidad 1×7. |
|
| Piezas extra | Luz delantera/trasera; guardabarros; posa pies plegables. |
|
| Horquilla | Rígido, aluminio. |
|